**Процедура согласования вывески.**

Список документов:

- Копия свидетельства о регистрации предпринимателя/ООО и копия документа, подтверждающего личность заявителя,

- Дизайн-макет и проектная документация рекламной конструкции (**обратите внимание:** это не картинка, которую делает дизайнер, а пакет документов по госстандарту, выполненный проектной мастерской, имеющей разрешение на такой вид работ, стоимость проекта зависит от вида вывески и места установки),

- Копия документов, подтверждающих право собственности на объект, где будет установлена вывеска либо копия свидетельства о праве владения помещения/земли от собственника,

- Договор об аренде с собственником недвижимости, где будет установлена вывеска и его письменное согласие на установку,

- Заявление на имя руководителя администрации.

К пакету документов необходимо приложить квитанцию об уплате госпошлины, 5 000 рублей для Омска.

Принять заявку могут в Управление делами обеспечивает деятельность Администрации города Омска или в Службе одного окна при городской администрации.

Срок рассмотрения заявки до 30 календарных дней.

**Основные типы вывесок, разрешенные к установке.**

1. Фасадная вывеска с количеством информационных полей не более одного, размещаемой на фасаде или иных внешних поверхностях объекта, в непосредственном месте нахождения или осуществления деятельности юридического лица/индивидуального предпринимателя. Допускается размещение вывески с внутренним подсветом информационного поля и без подсвета.

2. Знаково-информационные системы типа “Вывеска перечня товаров (работ, услуг)”, “Режимная вывеска”. Допускается размещение вывески с внутренним подсветом информационного поля и без подсвета.

3. Знаково-информационные системы типа панель-кронштейн, фасадный указатель, отдельно стоящий указатель. Допускается размещение вывески с внутренним подсветом информационного поля и без подсвета.

4. Фасадные вывески в виде самостоятельно расположенных

отдельных букв (каждая буква крепится отдельно) или расположенных на перфорированной металлической основе серого цвета или цвета фасада объекта, на котором осуществляется расположение фасадной вывески.

7. Знаково-информационные системы типа Фасадная вывеска с

декоративно-художественным элементом.

Высота декоративно-художественного элемента не должна превышать высоту фасадной вывески.

**Основные требования к размещению и габаритам вывесок.**

1. Элементы одного информационного поля фасадной вывески должны иметь одинаковую высоту и глубину, за исключением исполнения фасадной вывески со смешанным сочетанием прописных и строчных букв.

2. Допустимо расположение товарного знака или его части рядом с фасадной вывеской или непосредственно на металлической сетке фасадной вывески.

3. Лицевая панель букв фасадной вывески может быть выполнена из светопропускного материала и оснащена системой внутреннего подсвета информационного поля.

Система освещения фасадной вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направлений лучей освещения в окна жилых помещений.

4. Максимальный размер фасадных вывесок, располагаемых на фасадах объектов, не должен превышать по высоте 1 м, а по длине не выходить за габаритные размеры части фасада, соответствующей занимаемым организациями/индивидуальными предпринимателями помещениям.

5. При наличии на фасаде объекта козырька фасадная вывеска располагается только на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза.

При этом запрещается расположение фасадной вывески непосредственно на конструкции козырька.

6. На многоквартирных домах фасадные вывески располагаются не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) объектов или непосредственно у главного входа (справа или слева), или над входом в объект или помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) юридическое лицо/индивидуальный

предприниматель, сведения о котором содержатся на данной фасадной вывеске.

В случае если помещения размещаются в подвальных или цокольных этажах объектов, то фасадные вывески могут быть расположены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,6 м от уровня земли до нижнего края фасадной вывески. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада объекта более чем на 0,1 м.

7. При расположении фасадных вывесок на объектах не допускается полное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин.

Параметры (размеры) фасадной вывески, расположенной на внешней стороне витрины, окна не должны превышать 1/3 размера остекления витрины, окна по длине. Фасадные вывески, расположенные на внешней стороне витрины, окна не должны выходить за плоскость фасада объектов.

Непосредственно на остеклении витрины, окна допускается расположение фасадной вывески в виде отдельных букв и декоративных элементов, в том числе методом трафаретной печати.

Не допускается выполнение фасадной вывески непосредственно на остеклении витрины/окна с использованием самоклеящейся пленки или с использованием бумажных и баннерных материалов.

8. Высота фасадных вывесок, располагаемых на крыше объекта должна быть:

- не более 1 м для 1 - 2-этажных объектов;

- не более 1,5 м для 3 - 5-этажных объектов;

- не более 2,5 м для объектов с этажностью свыше 6.

Длина фасадных вывесок, располагаемых на крыше объекта, не может превышать длины фасада объекта, на котором они размещены.

9. Не допускается расположение знаково-информационных систем:

- на опорах линий освещения, контактной сети и линий электропередач;

- на фасадах объектов с перекрытием архитектурных деталей фасадов объектов, в том числе колонн, пилястр, орнаментов и лепнины, эркеров (за исключением знаково-информационных систем типа Фасадная вывеска, не имеющих возможности иного размещения);

- перекрывающих полностью оконные и дверные проемы, а также витражи и витрины;

- выполненных на бумажной основе или на баннерной ткани;

- с нарушением их геометрических параметров и мест размещения, установленных

настоящим Положением;

- в оконных проемах многоквартирных домов, в границах жилых помещений;

- на расстоянии менее 2 м от мемориальных досок;

- в виде вертикального расположения букв;

- на ограждающих конструкциях сезонных объектов.

Источник информации - [Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов.](https://docs.cntd.ru/document/570817937)

[Официальный портал администрации города Омска.](https://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/871072)