**Процедура согласования вывески.**

Список документов:

- Копия свидетельства о регистрации предпринимателя/ООО и копия документа, подтверждающего личность заявителя,

- Дизайн-макет и проектная документация рекламной конструкции (**обратите внимание:** это не картинка, которую делает дизайнер, а пакет документов по госстандарту, выполненный проектной мастерской, имеющей разрешение на такой вид работ, стоимость проекта зависит от вида вывески и места установки),

- Копия документов, подтверждающих право собственности на объект, где будет установлена вывеска либо копия свидетельства о праве владения помещения/земли от собственника,

- Договор об аренде с собственником недвижимости, где будет установлена вывеска и его письменное согласие на установку,

- Заявление на имя руководителя администрации.

К пакету документов необходимо приложить квитанцию об уплате госпошлины, 5 000 рублей для Волгограда.

Принять заявку могут в Департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, МФЦ или в электронной форме на портале Госуслуг.

Срок рассмотрения заявки до 30 календарных дней.

**Основные требования к типам разрешенных к размещению вывесок.**

1. На фасадах одного здания организация или индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной вывески одного из следующих типов:

- указатели с написанием наименований элементов улично-дорожной сети и номеров домов, указатели картографической информации,

- вывески или информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, включая витрины, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, они должны содержать информацию о профиле деятельности организации/индивидуального предпринимателя и их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания),

- информационные стенды или информационные конструкции, размещенные в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых домов, предназначенные для информирования населения, максимальный размер не может превышать в высоту 1,05 м и в длину 0,75 м,

- ценовые табло (стелы) автозаправочных станций, которые могут содержать информацию о наименовании (фирменное наименование, коммерческое обозначение) автозаправочной станции, месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) автозаправочной станции, видах, экологических классах реализуемого ими топлива и ценах на него, предоставляемых услугах, системах оплаты.

2. На внешних поверхностях одного здания организация/индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной вывески каждого из следующих типов:

- настенная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасада объекта);

- консольная конструкция (конструкция вывесок располагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов), в том числе табло обмена валют с технологией смены изображения с помощью электронных носителей;

- витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объектов);

- подвесная конструкция (конструкция вывесок размещается в пешеходном галерейном пространстве зданий, строений, сооружений);

- крышная конструкция (конструкция вывесок, располагаемая на крыше зданий, строений, сооружений).

3. Высота вывески не должна превышать 0,50 м.

4. В случае если вывеска представляет собой объемные символы без использования подложки, высота вывески не должна превышать 0,75 м (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта (не более 0,50 м), а также высоты декоративно-художественных элементов).

5. На вывеске может быть организована подсветка. Подсветка вывески должна иметь немерцающий приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

6. Настенные конструкции размещаются над входом или окнами помещений на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии.

7. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями/индивидуальными предпринимателями на фасадах зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

- по высоте - 1,8 м,

- по длине - 1,3 м.

8. В дополнение к настенной конструкции, размещаемой непосредственно на фасадах зданий, строений, сооружений, допускается размещение вывесок на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или выполнения аппликаций из самоклеющихся пленок на остекление дверей.

Максимальный размер данных Вывесок не должен превышать:

- по высоте - 0,40 м;

- по длине - 0,30 м.

9. Максимальные параметры консольных конструкций не должны превышать 0,50 м по высоте, 0,50 м по ширине и 0,50 м в глубину.

10. Максимальный размер витринных конструкций, включая электронные носители - экраны, размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) половины размера остекления в границах переплетов (импостов) по высоте и половины размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) половины размера остекления в границах переплетов (импостов) по длине. При этом витринные конструкции должны размещаться строго в границах переплетов (импостов).

11. Высота крышных конструкций должна быть в пределах:

- не более 0,80 м для 1 - 2-этажных объектов;

- не более 1,20 м для 3 - 5-этажных объектов;

- не более 1,8 м для 6 - 9-этажных объектов;

- не более 2,2 м для 10 - 15-этажных объектов;

- не более 3 метров - для объектов, имеющих 16 и более этажей.

При этом длина не должна превышать половину длины фасада, по отношению к которому она размещена.

Запрещается размещение крышных конструкций на крышах зданий, являющихся объектами культурного наследия.

12. Допускается размещение вывеску на ограждающей конструкции (заборе) непосредственно у входа на земельный участок, на котором располагается здание, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации/индивидуального предпринимателя и которым указанное здание или земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2 м.

Допустимый размер вывески составляет:

- не более 0,60 м по длине;

- не более 0,40 м по высоте.

При этом высота букв, знаков, размещаемых на вывеске, не должна превышать 0,10 м.

Источник информации - [Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов.](https://docs.cntd.ru/document/446507446)